DVD-Modus

-Rot Gehe zu Position (Eingabe der Zeit)
-Grün 1 Minute rückwärts
-Gelb 1 Minute vorwärts
-Blau Gehe zu Titel (Eingabe der Titel-Nummer)

-Zurück Beendet die Wiedergabe und verläßt den DVD-Modus

-Ok An/Abschalten des Fortschrittbalkens (Untertitel werden
         nicht mehr korrekt dargestellt).
-8/0 Auf/Abwärtsbewegen im Menü (Dazu muß der Fortschrittbalken
         sichtbar sein)

-Auf Playback
-Ab Playback Pause.

-Links/
 Rechts Rücklauf/Vorlauf (im Wiedergabe-Modus schnell, im Pause-Modus
         langsam)

-1 Springt zum nächsten Audio Kanal
-2 Springt zum nächsten Untertitel (Ist kein Untertitel mehr
         verfügbar, wird der Fortschrittbalken angezeigt)
-3 Springt zur nächsten Kameraeinstellung

-4 Springt zum vorherigen Kapitel
-6 Springt zum nächsten Kapitel
-7 Springt zum vorherigen Titel
-9 Springt zum nächsten Titel

-5 DVD-Menü an. Geht zum DVD-Hauptmenü, wenn der
         Fortschrittbalken an ist)
-8 Geht zum DVD Titel-Manü (Nur verfügbar, wenn der
         Fortschrittbalken aus ist)
-0 Geht zum DVD Audio-Menü (Nur verfügbar, wenn der
         Fortschrittbalken aus ist)

DVD-Menü::
2/8/4/6,5 Auf/Ab/Links/Rechts/Ok
         Rot Verläßt das DVD-Menü
         Grün Springt zum vorherigen Titel
         Gelb Springt zum nächsten Titel

VCD-Modus

-Ab Pause
-Links Schneller Rücklauf im Wiedergabe-Modus
-Rechts Zeitlupe im Pause-Modus
         Schneller Vorlauf im Wiedergabe-Modus
-1 Springt zum vorherigen VCD-Eintrag
-3 Springt zum nächsten VCD-eintrag
-4 Springt zur vorherigen VCD-Spur
-5 Springt zum Anfang der altuellen Spur
-6 Springt zur nächsten VCD-Spur
-Ok Schaltet den Fortschrittbalken an/aus
-Grün Springt 60 Sekunden zurück
-Gelb Springt 60 Sekunden vor

SVCDs können aus MPEG-Daten mit zwei Audio-Kanälen bestehen.
In diesem Fall wird der Umschaltmechanismus vom VDR aktiviert.

Die Taste "Gelb" im VCD-Menü wirft die CD aus, die sich unter
/dev/cdrom befindet.

Mplayer

-Ab Pause/Weiter.
-Auf Weiter.
-Rechts
 Links 10 Sekunden vorwärts/rückwärts

-Rot Wechselt in den Jump-Modus. Geben Sie die Zahl ein,
         um die Sie in Minuten/Prozent springen wollen.
         Mit "Links" springt man rückwärts, mit "Rechts"
         vorwärts und "Auf" springt an die absolute Position.
         Mit der blauen Taste schaltet man zwischen Minute (m)
         und Prozent (%) um.
         Jede andere Taste beendet den Jump-Modus.

-Blau Beendet die Wiedergabe

-Zurück Beendet die Wiedergabe und wechselt in das MPlayer-Menü.

-Ok An-/Ausschalten des Fortschrittbalkens.

-1 Audio Wiedergabe um 0.1 verringern

-2 Audio Wiedergabe um 0.1 erhöhen

-3 Mehr OSD-Informationen

"Lautstärke+" und "Lautstärke-" werden direkt an MPlayer
weitergegeben!

Sender auf gleichem Transponder

- ARD, BR3,Hessen-3,SR3,WDR,BR-alpha,SWR BW,Phoenix,arte
- RTL, Super RTL, RTL2, VOX
- Sky News
- CNN
- DSF, HOT, Tele 5, Sat.1, N24, Pro-7, Kabel 1, Neun Live
- ZDF, ZDF Theaterkanal, 3sat, KiKa, Eurosport, CNBC, ZDF.info,
  ZDF.doku
- Pro 7 Austria, Kabel 1 Schweiz, Kabel 1 Austria, Pro 7 Schweiz
- EinsExtra, EinsFestival, N3, EinsMuXx, MDR, ORB, B1
- Via 1 - Schöner Reisen
- Cartoon Network France, TVBS Europe, travel channel, TCM Espana,
  Bloomberg TV Spain, TCM France
- Escales
- Canal Club
- Bloomberg TV Germany, Astra Mosaic 5, QVC Germany,
  RTL Tele Letzebuerg, VIVA PLUS, Astra Mosaic 1, Astra Mosaic 2,
  Astra Mosaic 3, Astra Mosaic 4, Chamber TV
- VERONICA, Fox Kids Netherlands, BVN
- Video Italia, Alice, Liberty TV.com
- ORF/ZDF, n-tv, Grand Tourisme, MTV German, VH1 Classic, MTV 2 Pop,
  VIVA
- ORF1, TW1, ORF2
- Paramount Comedy
- sci-fi
- itv2
- Extreme Sports Channel
- K13
- Mosaico, Andalucia TV, Canal J
- Sky One
- Sky One Mix
- Al Jazeera
- Bloomberg TV France
- La Cinquieme, LCP

Kurzanleitung

25. April 2004

VDR Tastenbelegung der Fernbedienung

Taste Normal VDR-Modus

-Auf Kanal + Markierung auf
-Ab Kanal - Markierung ab
-Links Vorher. Gruppe -
-Right Nächste Gruppe -
-Ok Kanal Info Auswählen
-Menü Menü an Menü aus
-Zurück - Menü an
-Rot - Aufnahme
-Grün - Sprache
-Gelb - Pause live
-Blau - Stop/Weiter
-0..9 Kanalwahl -

Taste Kanal-Modus Timer-Menü

-Auf Markierung auf Markierung auf
-Ab Markierung ab Markierung ab
-Links Seite aufwärts Seite auf
-Rechts Seite abwärts Seite ab
-Ok Umschalten Editieren
-Menü Menu off Menü aus
-Zurück VDR Menü VDR Menü
-Rot Editieren Editieren
-Grün Neu Neu
-Gelb Löschen Löschen
-Blau Markieren An/Aus(1)
-0..9 - -

Taste Editieren/Neu Aufnahme Wiedergabe-Modus

-Auf Markierung auf Markierung auf Wiedergabe
-Ab Markierung ab Markierung ab Pause
-Links +1 Seite auf Rücklauf
-Rechts -1 Seite ab Vorlauf
-Ok Bestätigen Wiedergabe Fortschritt anzeigen
-Menü Menü aus Menü aus Menü an
-Zurück Verwerfen VDR Menü Aufnahme Menü
-Rot ABC/abc Wiedergabe/Befehle Überspringen
-Grün Einf./Überschr. Rücklauf -60s
-Gelb Löschen Löschen +60s
-Blau - Info Stop
-0..9 Numerische Eing. Befehl ausführen Editieren

Bedienung im Wiedergabe-Modus

-Auf Zurück zur normalen Wiedergabe, wenn vorher "Pause",
         "Vorlauf" oder "Rücklauf" aktiv waren.
-Ab Anhalten an der aktuellen Position. Wiedergabe durch
         erneutes Betätigen.
-Blau Anhalten und Speichern an der aktuellen Postion. Die
         Wiedergabe kann dadurch später an dieser Stelle
         vortgesetzt werden.
-Links/
 Rechts Wiedergabe vorwärts/rückwärts mit erhöter Geschwindigkeit;
         normale Wiedergabe durch erneutes Drücken.
         Im Pause-Modus wird die Wiedergabe vorwärts/rückwärts
         verlangsamt. Durch erneutes Drücken kehrt man in den
         Pause-Modus zurück.

         Durch Drücken und Halten werden die Funktionen bis zum
         Loslassen ausgeführt.
         Wurde "Multi Speed Mode" im Setup-Menü ausgewählt,
         kann man mit Links und Rechts drei verschiedene
         Geschwindigkeiten auswählen und zwischen ihnen hin- und
         herschalten.
-Rot Springt an eine Position. Geben Sie die Zeit an, an die
         Sie springen möchten und drücken Sie Links oder Rechts
         für die relative Position oder Auf für die absolute
         Position. Mit "Ab" springen Sie an die absolute Position
         und gehen in den Pause-Modus.
-Grün
 Gelb Springt ca. 60 Sekunden vor und zurück.
         Durch Drücken und halten der wird die Funktion bis zum
         Loslassen wiederholt.
-Ok Öffnet das Wiedergabe-Menü. Angezeigt werden Datum,
         Uhrzeit, Titel der Aufnahme, der Fortschrittbalken, die
         Wiedergabedauer und Gesamtzeit der Aufnahme.
         Durch erneutes Drücken von Ok wird das Wiedergabe-Menü
         geschlossen.
-Zurück Beendet die Wiedergabe und zeigt das Aufnahme-Menü. Damit
         kann eine Aufnahme nach der Wiedergabe leicht gelöscht
         werden oder zwischen verschiedenen Aufnahmen gewechselt
         werden.

Aufnahme editieren

-0 Setzt eine Marke. Wird die Marke bereits als rotes Dreieck
         angezeigt, wird sie gelöscht. Andernfalls wird eine neue
         Marke an der aktuellen Position gesetzt.
-4, 6 Verschieben einer Marke nach hinten und vorne. Dazu muß
         man sich auf einer Marke befinden.
-7, 9 Rückwärts und Vorwärts-Springen zwischen Marken.
         Dabei wird nach dem Springen in den Pause-Modus gewechselt.
-8 Springt an die Position, die sich 3 Sekunden vor der aktuellen
         oder nächsten Marke befindet und beginnt mit der Wiedergabe.
-2 Startet den Schneidevorgang.

Kanalbelegung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. © 2004 Olaf Ramge. Diese Kurzanleitung unterliegt der GNU Free Documentation License.

Die neueste Version dieser Kurzanleitung ist unter http://www.ramge.de/olaf/vdr/ zu finden.

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für diese Kurzanleitung haben, mailen Sie bitte an olaf@ramge.de.

VDR (Video Disk Recorder) von Klaus Schmidinger (http://www.cadsoft.de/vdr/). VDR Logo von Jan Grell (http://jan.grell-netz.de/).

2